썬차일 설치방법 (Installation Specification)

1	콘크리트면위에 설치시
	표준도해	설치방법
		1. 콘크리트 면위에 플레이트를 놓고 4개의 홀 위치를 마킹한다. 2. 25mm 콘크리트용 드릴비트와 햄머드릴을 사용하여 약 80mm 깊이까지 보링한다. 3. 보링홀을 에어호스등을 사용하여 깨끗하게 청소한다. 4. 3/4"x6" 세트앵커 사용 5. 3/4“ 앵커는 개당 1톤의 압축인장력을 받는다.

2	흙, 잔디밭위에 설치시
	표준도해	설치방법
		1. 인력으로 터파기를 하여 가로x세로x폭= 500x500x550mm 구덩이를 준비한다. 2. 제조사에서 제공된 매립용 L-보드 치구를 구덩이에 넣는다. 3. 흙에 팩을 박아 팩과 L-보드를 같이 용접하여 L-보드를 견고히 고착시킨다. 4. 레미탈을 잘 비벼서 구덩이에 4-5포 정도 타설한다. 5. 이후 설치는 표준에 준한다.

3	목재 데크위에 설치시
	표준도해	설치방법
		1. 데크를 이루는 철재상에 제조사에서 제공한 옆 그림의 치구를 용접하고, 주위를 보강한다 2. 이후 설치방법은 세트앵커 설치에 준한다.

4	옥상 콘크리트에 설치시
	표준도해	설치방법
		1. 콘크리트면 위에 설치시와 동일하다. 2. 단, 옥상에 장축의 포스트를 양중하기 어려워서 포스트를 2피스로 분리하여 운반후 현장에서 용접한다.

5	기둥높이 조정하여 설치시
	표준도해	설치방법
		1. 높이 차이 만큼의 길이로 미리 제조사에서 제작한 옆 그림의 치구로 높이를 보정한다. 2. 추후 설치는 일반적인 경우에 준한다.

6	대리석 판위에 설치시
	표준도해	설치방법
		1. 대리석을 카팅기계로 절단후 제거한다. 2. 소요 깊이까지 구덩이를 인력터파기 한다. 3. 제조사에서 제공한 L-보드를 구덩이 넣고 용접등의 방법으로 견고히 한다. 4. 몰탈을 타설한다. 5. 이후 설치는 일반적인 경우에 준한다.

7	라바블럭, 인터럭킹에 설치시
	표준도해	설치방법
		1. 라바블럭이나 인터럭킹을 치운다. 2. 하부의 흙을 소요면적, 깊이까지 파낸다. 3. 레미탈을 타설한다. 단, 라바블럭이나 인터럭킹의 두께만큼 정도는 덜 타설한다. 4. 이후는 표준에 준한다.

상기한 설치방법들은 “메탈크래프트코리아(주)”의 디자인팀 및 공무팀에서 오랜 경험과 제조과정의 노우하우를 단편적으로 기술한 것으로 이의 방법은 당사에서 기술적으로 확인하고 보증하는 사항임을 밝힙니다.

기타 문의시는 전화 “043-731-7230”으로 연락주시기바랍니다.